附件：采购需求文件：

江油市妇幼保健计育服务中心

洗婴室、导乐室、预防接种室改造项目

|  |
| --- |
| **洗婴室、导乐室、预防接种室改造清单** |
| 序号 | 项目 | 要求 | 规格 | 单位 | 尺寸/数量 |
| 1 | 进门文件柜 | 全封闭门都要安装锁 | 高2.4宽1.63厚0.38 | m2 | 3.91 |
| 2 | 不锈钢平台 |  | 宽0.25\*长4.5 | m | 4.5 |
| 3 | 转角柜 | 免漆生态板柜体及门板 | 长1.9+2.3宽0.7高0.8 | m2 | 4.2 |
| 4 | 转角柜平台人造皮软包 | 免漆生态板柜体及门板 | 0.7\*4.2 | m2 | 2.94 |
| 5 | 导乐室柜子 | 免漆生态板柜体及门板 | 0.7宽\*高2.8\*厚0.52 | m2 | 1.46 |
| 6 | 地面铺设2.0厚耐磨PVC地板革 | 原地面上安装PVC地板革 | 2.6\*6 | m2 | 15.6 |
| 7 | 墙面铺设2.0厚耐磨PVC地板革 | 墙面清理干净再安装PVC地板革 | 1.2\*（2.6+6）\*2 | m2 | 20.6 |
| 8 | 不锈钢扶手 (包边孕妇不冰手） |  | 4 | m | 4 |
| 9 | 原室内东西搬运 | 人工 |  | 项 | 1 |
| 10 | 接种室预防接种台 |  |  | 个 | 2 |
| 11 | 接种医药专用冰柜（小型） |  |  | 个 | 1 |
| 12 | 导乐架，导乐球 |  |  | 项 | 1 |
| 13 | 导乐车 |  |  | 个 | 1 |
| 14 | 导乐凳子 |  |  | 个 | 1 |
| 15 | 地垫 |  |  | m2 | 2 |
| 16 | 蓝牙音箱 |  |  | 个 | 1 |
| 17 | 场地清理费 |  |  | 项 | 1 |

 18、考虑医院特殊群体，所有材料必须是环保净味，有质检报告为合同附件；

19、考虑医院特殊群体，所有材料必须是环保净味，有质检报告为合同附件；

20、考虑医院业务运行，需错峰施工，施工中消防安全、施工安全及警示标语按照规定操作。

21、洗婴室设计图：



22、导乐室购置清单

1. 预防接种室购置清单：

